**ЦРВЕНИ КРСТ ЧАЧАК**

**Епископа Никифора Максимовића 10**

**Чачак 32000**

**ПРЕДМЕР РАДОВА**

**И РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ФАСАДНИХ ЗИДОВА КУХИЊЕ:**

И.1 Пажљива демонтажа етернит плоча д=8мм са

фасадног зида. Плоче су дим. 1200x3000 мм

са одлагањем уз објекат.

м2 54,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И.2 Демонтажа дотрајале иверице д=10 мм. Плоче су

величине 1,20x3000 мм, са изношењем отпадног

материјала И слагањем уз објекат.

м2 7,20 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И.3 Демонтажа полутврдог пресованог тервола у таблама.

Неоштећене табле пажљиво одложити И чувати до поновне

употребе, а оштећене сложити уз објекат.

м2 7,20 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И.4 Замена трулих делова дрвених стубова од чамове

градје И демонтаже истих, пресека 80x100 висине до 2,6 м'

мерено од темеља И монтажа нових.

ком. 10,0 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И.5 Замена труле темељне чамове греде 80x100 до 3м'

ком. 6,0 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И.6 Демонтажа трулих хоризонталних дрвених штафни,

пресека 80x50 дужина 1,20 м по три у сваком пољу.

ком. 12,0 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И.7 Демонтажа трулих табли од иверице на унутрашњој страни

фасадног зида у два поља.

м2 7,20 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И.8 Чишћење дела темеља И премаз битулитом по хоризонталном

темељу И вертикално висине 40 цм по унутрашњој страни

етернит плоче. На темељ поставити хоризонталну хидро изолацију

од кондора 4 мм варењем у једном слоју, као И вертикалну

хидро изолацију од кондора 4 мм, са унутрашње стане етернит

плоча висине 40 цм.

м' 4,80 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И.9 Набавка И уградња металне кутије дебљине зида 3,0 мм

као темељаче која се везује за темељ анкерима Ø12 мм

дужине 30 цм. У цену је урачунат премаз основном бојом

за метал, два пута. Пресек кутијастог профила је 80x60x3

м' 4,80 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И.10 Набавка И уградња Л профила 80x40x8 са заштитним премазом

два пута. Спајање се врши са здравим делом дрвеног стуба

са минимум 4 шрафа, а за темељачу се спаја варењем за

горњу површину. Спајање се врши И са новим уметнутим

деловима дрвеног суба. Свеко поље има по два елемента

м' 10,0 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И.11 Набавка И постављање нове термоизолације од полутврдог

пресованог тервола д=10 цм

м2 7,20 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И.12 Набавка И постављање лесонита д=3,20 м са облагањем поља.

м2 7,20 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И.13 Постављање постојећих табли етернита причвршћивањем

помоћу холшрафа за дрвену конструкцију.

м2 54,0 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И.14 Набавка И постављање табле етернита д=8 мм као завршног

слоја фасадног зида на местаима где је поломљен.

м2 7,20 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И.15 Бојење фасадног зида на деловима где је извршена санација

белом фасадном бојом.

м2 7,20 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И.16Обрада шпалетни на прозорима на фасади

дим: 1050 x 850 цм – ком 2

[(2 ком x 1,05) + (2 ком x 0,85)] x 2 = 7,6 м'

м' 7,60 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И.17 Израда И монтажа цолбанака на прозорима

од ПВЦ лима д=0,55 до РШ 15 цм

1,05 x 2 ком = 2,10 м'

м' 2,10 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**И. СВЕГА БЕЗ ПДВ-а ОД И.1 ДО И.17 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**ИИ. РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА** (НА МЕСТУ ГДЕ ПРОКИШЊАВА):

ИИ.1 Израда И монтажа вандиксни од ПВЦ лима д=0,55 мм

РШ 90 цм, Л=7,5 м' – бочна страна из дворишта

РШ 90 цм, Л=14 м' – изнад главног улаза

м' 21,50 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИ.2 Скидање старог оштећеног црепа са објекта

са спуштењем на земљу.

ком 80 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИ.3 Скидање старих дотрајалих кровних летви 5x3 цм

са спуштањем И одлагањем уз објекат.

м' 25,0 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИ.4 Постављање летви 3x3 цм на месту где су скинуте

старе дотрајале летве.

м2 5,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИ.5 Скидање старих дотрајалих лимених вандиксни са

спуштањем И одлагањем на земљу.

м' 21,50 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИ.6 Покривање косих равни фалцованим црепом на местима

где је скинут стари дотрајали цреп.

м2 5,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИ.7 Чишћење олука од нагомирланих наслага лишћа са утоваром

у џакове И спуштање на земљу уз објекат.

м' 45 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИ.8 Утовар шута у возило И одвоз на градску депонију

Паушално \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**ИИ. СВЕГА БЕЗ ПДВ-а ОД ИИ.1 ДО ИИ.8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**ИИИ. МОЛЕРСКИ РАДОВИ:**

**НАРОДНА КУХИЊА: УНУТРАШЊИ РАДОВИ:**

ИИИ.1 Бојење унутрашњих зидова подлогом

м2 220,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИИ.2 Бојење унутрашњих зидова дисперзионом бојом

у белој боји два пута.

м2 163,09 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИИ.3 Бојење унутрашњих зидова “масном” бојом.

м2 54,53 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**ИИИ. СВЕГА БЕЗ ПДВ-а ОД ИИИ.1 ДО ИИИ.3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**ИВ. РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧВОРА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ПОДРУМУ:**

ИВ.1 Реконструкција комплетног чвора фекалне канализације

у подруму са заменом азбестних И ливених делова цеви

као И потребних разонских делова до потребне

функционалности.

Рад И материал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**СВЕГА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-ом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А:**

**И РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ФАСАДНИХ ЗИДОВА КУХИЊЕ**

**ИИ. РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА**

(НА МЕСТУ ГДЕ ПРОКИШЊАВА):

**ИИИ. МОЛЕРСКИ РАДОВИ:**

НАРОДНА КУХИЊА: УНУТРАШЊИ РАДОВИ

**ИВ. РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧВОРА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ПОДРУМУ**

**СВЕГА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**ИЗНОС ПДВ 20%: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**УКУПНО СА ПДВ-ом : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**ПОНУЂАЧ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АДРЕСА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**МАТИЧНИ БРОЈ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Име и презиме**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Потпис и печат**